PC-9801-92系ＣバスSCSIボードで使用できるArdSCSino用ハードディスクイメージです

ディスクを認識させる場合はフォルダの中身で好きな容量のイメージファイル
をTFカードにコピーしてArdSCSinoアダプタに挿してください

コピーした後に必要に応じてSCSI-IDの部分をリネームしてください
HD00_512_SCSI_Image92_128MiB(デフォルト名称)
※SCSI-ID0に128MiBのディスクイメージを割り当てる場合

2台目以上認識させる場合は
HD10_512_SCSI_Image92_128MiB(SCSI-ID1の場合)
HD20_512_SCSI_Image92_128MiB(SCSI-ID2の場合)

同時に認識できるハードディスクは4台までです

イメージファイル名は便宜上[HD00_512_SCSI_Image92_(容量)MiB]になっていますが、
HD00_512～の部分だけ守ればファイル名は自由です(あまり長いファイル名付けない方がいいかも)

ディスクパラメータがメーカーによって異なることがあるので、FORMAT.EXEで
表示される容量がディスクイメージのサイズと異なる場合は装置初期化で
一度ディスク全体をフォーマット＆領域再確保を行ってください

サンプルで入っているディスクイメージは以下のようになっています
HD00_512_SCSI_Image92_40MiB   SASIでの最大容量でありSCSIの最小容量
HD00_512_SCSI_Image92_128MiB  MS-DOS3.3の1パーテイションで認識できる最大容量
HD00_512_SCSI_Image92_256MiB  コンピュータ的にキリのいい数字です
HD00_512_SCSI_Image92_400MiB  PC-9801-55で認識できるハードディスクの最大容量
HD00_512_SCSI_Image92_540MiB  IDE搭載機PC-98でよく目にする容量制限
HD00_512_SCSI_Image92_1024MiB 古いSCSIボードだと1GiBの壁を越えられないことがある
HD00_512_SCSI_Image92_1536MiB 1GiB＋512MiBの容量を足した中間点
HD00_512_SCSI_Image92_2048MiB FAT16で認識できる最大容量

これ以上の容量もSCSIボードのBIOSの許す限りいけますが、ArdSCSinoの転送速度の
都合上、あまり現実的ではないと思います(ArdSCSinoの転送速度は1MB/s程度です)
 
